Startsida
Index

# Dirigera nätverkstrafik till en särskild dator i nätverket

Försäkra dig om att förfrågningar dirigeras om till webb-, AppleShare- eller FTP-servern, eller en särskild dator i nätverket, genom att ange en permanent IP-adress för servern eller datorn och uppge inkommande portkopplingsinformation till AirPort-basstationen eller Time Capsule.

## Så här ställer du in inkommande portkoppling:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Avancerat i verktygsfältet och sedan på Portkoppling.

4. Klicka på lägg till-knappen (+) och välj en tjänst från popupmenyn Tjänst, exempelvis Personlig fildelning.

5. Ange IP-adressen till servern i fältet Egen IP-adress.

Om du vill använda portkoppling måste du konfigurera TCP/IP manuellt i den dator som har webb-, AppleShare- eller FTP-servern.

### Relaterade ämnen

portkoppling

NAT (Network Address Translation)