Accueil
Index

# Quelle est la signification du voyant clignotant ?

Le tableau ci-dessous décrit le comportement du voyant d’état des bornes d’accès d’AirPort Extreme 802.11n, de Time Capsule et d’AirPort Express. Le voyant d’état d’AirPort Express n’est pas bleu.

Voyant sur l’AirPort
État/description

Éteint

Le périphérique est débranché.

Vert clignotant

Le périphérique est en train de démarrer.

Si vous choisissez « Clignotement en cas d’activité » (à partir de la sous-fenêtre Borne d’accès des réglages AirPort, dans Utilitaire AirPort), il se peut que le voyant d’état vert clignote pour indiquer que l’activité se déroule normalement.

Vert continu

Le périphérique est allumé et fonctionne correctement. Si vous choisissez « Clignotement en cas d’activité » (à partir de la sous-fenêtre Borne d’accès des réglages AirPort, dans Utilitaire AirPort), il se peut que le voyant d’état vert clignote pour indiquer que l’activité se déroule normalement.

Orange clignotant

Le périphérique a rencontré un problème. Voir ci-après.

Orange continu

Le périphérique termine sa phase de démarrage.

Orange et vert clignotants

Il est possible qu’il y ait un problème au démarrage. Le périphérique va redémarrer avant de réessayer.

Bleu continu

Le périphérique est prêt à autoriser un client sans fil à se connecter au réseau.

Pour savoir pourquoi le voyant orange clignote, ouvrez l’Utilitaire AirPort, sélectionnez votre périphérique puis choisissez Configuration manuelle dans le menu Borne d’accès. Le cas échéant, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur « État de la borne d’accès » pour afficher des informations sur la lumière clignotante.