홈
인덱스

# 무선 네트워크에 대한 연결 조절하기

연결 조절을 사용하여 무선 네트워크를 통해 어떤 컴퓨터에서 정보를 주고 받을지 지정할 수 있습니다. 무선 장비가 지원하는 경우, 컴퓨터가 네트워크에 접속할 수 있는 시간과 일수를 조절할 수 있습니다.

연결 조절은 연결 조절 목록에 없는 컴퓨터가 AirPort 네트워크에 연결하지 못하도록 합니다.

AirPort 유틸리티를 사용하여 연결 옵션을 설정하십시오. AirPort 유틸리티를 열고 해당 무선 장비를 선택한 다음, 베이스 스테이션 > 수동 설정을 선택하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 연결 조절을 클릭하십시오.

AirPort 유틸리티는 Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더에, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있습니다.

## 연결 조절을 설정하려면,

MAC 주소 연결 조절 팝업 메뉴에서 설정 중인 무선 장비에 따라 로컬(일부 AirPort 베이스 스테이션 모델에서 사용 가능), 시간별 연결 또는 RADIUS를 선택하십시오.

- 로컬을 선택한다면 추가(+) 단추를 클릭하고 네트워크에 접속시키려는 클라이언트의 AirPort ID 또는 무선 MAC 주소를 입력한 다음, 이 컴퓨터를 클릭하여 사용하고 있는 컴퓨터의 AirPort ID를 추가하십시오. 설명란을 사용하여 목록에서 해당 컴퓨터의 이름을 입력하십시오.

- 시간별 연결을 선택한다면, 추가(+) 버튼을 클릭하고 네트워크 접속을 허용하려는 컴퓨터의 이름 또는 설명 및 MAC 주소를 입력하십시오. 또한, 이 컴퓨터를 클릭하여 이 베이스 스테이션을 설정하기 위해 사용하고 있는 컴퓨터의 MAC 주소 및 이름을 추가할 수 있습니다. 팝업 메뉴에서 값을 선택하십시오. 일수 팝업 메뉴에서 주중 요일이나 매일을 선택하고 기타 팝업 메뉴에서 "하루종일" 또는 "다음 시간 사이"를 선택하십시오. "다음 시간 사이"를 선택하면 시간 입력란을 이중 클릭하여 하루 중 시간을 편집할 수 있습니다.

- RADIUS를 선택한다면, 주 RADIUS 서버에 대한 주 포트, 공유 보안, RADIUS IP 주소 및 RADIUS 서비스 유형을 입력하십시오. 보조 RADIUS 서버가 있는 경우 해당 정보를 입력하십시오. 해당 정보가 없다면 서버 관리자에게 문의하십시오.

WDS(Wireless Distribution System)로 로컬 연결 조절을 사용한다면, 연결 조절 목록을 해당 네트워크 상의 모든 베이스 스테이션에 복사하십시오.

### 관련 주제

연결 조절

RADIUS