Início
Índice

# Como configurar uma ponte

É possível desativar o compartilhamento de Internet para permitir uma ponte entre os computadores cabeados e os computadores sem fio da rede. Com o modo ponte ativado, os computadores habilitados para o uso da AirPort terão acesso a todos os serviços da rede Ethernet. O dispositivo sem fio não fornece serviços de compartilhamento de Internet.

O uso da estação base ou de um Time Capsule como uma ponte pode acarretar em incompatibilidades entre os recursos de compartilhamento de Internet do dispositivo sem fio e o método de conexão de seu ISP.

Caso a conexão à Internet seja feita através de PPPoE, não será possível configurá-la como uma ponte. Quando sua estação base está utilizando PPPoE, ela está agindo como um roteador e distribuindo endereços IP aos clientes da rede utilizando DHCP e NAT.

## Para configurar seu dispositivo sem fio como uma ponte:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários da pasta Aplicativos em um Mac, e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, em um computador com Windows.

2. Selecione seu dispositivo sem fio e clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Conexão à Internet.

4. Escolha Desativado (modo Ponte) no menu local Compartilhamento de Conexão.

### Temas relacionados

DHCP

NAT (Network Address Translation)