Accueil
Index

# Utilisation de plusieurs bornes d’accès sur un réseau Ethernet

Vous pouvez configurer plusieurs bornes d’accès AirPort Extreme ou disques Time Capsule afin de créer un seul réseau sans fil (aussi appelé « réseau itinérant »).

## Pour configurer un réseau itinérant :

1. Reliez toutes les bornes d’accès et disques Time Capsule à un même sous-réseau de votre réseau Ethernet, et affectez à chacun d’entre eux le même nom et mot de passe de réseau.

2. Pour affecter des adresses IP aux ordinateurs clients du réseau à l’aide du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), configurez l’un des périphériques en tant que serveur DHCP. Pour ce faire :

- Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows. Sélectionnez le périphérique que vous utilisez en tant que serveur DHCP, puis cliquez sur Configuration manuelle.

  Assurez-vous que le périphérique attribue une plage d’adresses IP réelles. Les adresses IP privées servant à la conversion d’adresses de réseau (NAT) ne peuvent pas être utilisées pour l’itinérance. Cliquez sur Internet dans la barre d’outils, sur Connexion à Internet, puis choisissez « Distribuer une plage d’adresses IP » dans le menu local Partage de connexion.

3. Configurez toutes les autres bornes d’accès en tant que ponts en désactivant DHCP et NAT. Pour ce faire :

- Dans Utilitaire AirPort, sélectionnez le périphérique à configurer en tant que pont, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

  Cliquez sur Internet dans la barre d’outils, sur Connexion à Internet, puis choisissez Désactivé (mode pont) dans le menu local Partage de connexion sur le périphérique que vous voulez configurer comme pont.

Si vous utilisez des périphériques sans fil prenant en charge la norme 802.11n, vous pouvez étendre la portée de votre réseau en configurant un système WDS.

### Rubriques connexes

Extension de la portée d’un réseau 802.11n