홈
인덱스

# 무선 네트워크 범위 확장하기

여러 대의 AirPort Extreme 또는 AirPort Express 베이스 스테이션을 WDS(Wireless Distribution System)로 설정하여 AirPort 무선 네트워크의 범위를 확장할 수 있습니다. WDS에서 베이스 스테이션들을 무선으로 연결할 때, 각 베이스 스테이션을 주 베이스 스테이션, 원격 베이스 스테이션 또는 릴레이 베이스 스테이션으로 설정하십시오.

참고: 802.11n 무선 네트워크의 범위를 확장한다면 아래 링크를 클릭하여 간단한 지침을 볼 수 있습니다.

802.11n 네트워크 범위 확장하기

주 베이스 스테이션은 인터넷에 연결되며, 원격 및 릴레이 베이스 스테이션과 연결을 공유합니다. 원격 베이스 스테이션은 주 베이스 스테이션의 인터넷 연결을 간단하게 공유합니다. 릴레이 베이스 스테이션은 주 베이스 스테이션의 인터넷 연결을 공유하고 연결을 다른 원격 베이스 스테이션에 전송합니다.

모두 3개의 베이스 스테이션 구성(주, 원격 및 릴레이)은 주 베이스 스테이션의 인터넷 연결을 무선으로 클라이언트 컴퓨터와 공유하거나 클라이언트 컴퓨터가 이더넷으로 베이스 스테이션에 연결되어 있다면 이더넷 연결을 통해 공유할 수도 있습니다.

베이스 스테이션을 WDS에서 설정했다면, 각 베이스 스테이션의 AirPort ID를 알아야 합니다. MAC(Media Access Controller) 주소로 알려진 AirPort ID가 AirPort Extreme 베이스 스테이션의 바닥에서 AirPort 기호 옆에 그리고 AirPort Express 베이스 스테이션의 전원 어댑터 옆면에 있는 레이블에 프린트되어 있습니다. WDS의 설정을 쉽게 하려면, 모든 베이스 스테이션을 하나의 테이블에 위치시키고 모두 전원 공급 장치에 연결하십시오.

WDS의 설정을 시작하려면 AirPort 유틸리티를 열고 해당 무선 장비를 선택한 다음, 베이스 스테이션 > 수동 설정을 선택하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

AirPort 유틸리티는 Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더에, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있습니다.

## 무선 패널에서,

1. 무선 모드 팝업 메뉴에서 "WDS 네트워크에 접속"을 선택하십시오.

2. WDS를 클릭하십시오.

3. 다음 중 한가지를 수행하십시오.

- WDS 주 베이스 스테이션을 설정한다면, 추가(+) 단추를 클릭하고 WDS 원격 베이스 스테이션에 대한 AirPort ID 또는 무선 MAC 주소를 입력하십시오.

- 원격 베이스 스테이션을 설정한다면, WDS 주 베이스 스테이션의 AirPort ID나 무선 MAC 주소를 입력하십시오.

- 릴레이 베이스 스테이션을 설정한다면, WDS 주 베이스 스테이션의 AirPort ID 또는 무선 MAC 주소를 입력하고 추가(+)를 클릭하여 WDS 원격 베이스 스테이션의 AirPort ID 또는 무선 MAC 주소를 입력하십시오.

4. WDS 내의 모든 베이스 스테이션에 대해 동일한 네트워크 이름 및 암호를 사용하십시오.

5. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭한 다음 WDS에서 각 베이스 스테이션에 동일한 채널을 사용하십시오.

기본적으로 "무선 클라이언트 허용" 체크상자가 선택되어 있습니다. "이 베이스 스테이션에 무선 클라이언트 허용" 체크상자를 선택 해제하고 나중에 베이스 스테이션의 설정을 변경하고 싶다면, 이더넷 케이블을 사용하여 베이스 스테이션의 LAN 포트에 연결해야 합니다. 베이스 스테이션을 다시 구성하지 않으면 무선으로 해당 베이스 스테이션에 연결할 수 없습니다.

이더넷을 사용하여 베이스 스테이션을 연결한 경우 무선 네트워크의 범위를 확장하려면 “이더넷 네트워크에서 여러 대의 베이스 스테이션 사용하기”를 참조하십시오.

### 관련 주제

이더넷 네트워크에서 여러 대의 베이스 스테이션 사용하기