Accueil
Index

# Réglage des options NAT pour votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule

Pour régler les options de traduction d’adresse réseau (NAT) de votre périphérique sans fil AirPort, ouvrez la configuration du périphérique et cliquez sur Internet. Puis, vérifiez dans le menu local Partage de connexion que le périphérique est configuré pour partager une adresse IP publique. Cliquez sur NAT.

## Les options NAT incluent :

- Activer l’hôte par défaut : un hôte par défaut est un ordinateur de votre réseau exposé à Internet et qui reçoit tout le trafic entrant. L’utilisation d’un hôte par défaut est utile si vous utilisez un ordinateur de votre réseau AirPort pour jouer en réseau ou si vous souhaitez acheminer tout le trafic Internet à travers un seul ordinateur.

- Activer le protocole de mappage de ports NAT : le protocole de mappage de ports NAT (NAT-PMP) est un projet du groupe Internet Engineering Task Force, une alternative au protocole UPnP (Universal Plug and Play) implémenté sur de nombreux routeurs NAT. Le protocole NAT-PMP permet à un ordinateur situé sur un réseau privé (derrière un routeur NAT) de configurer automatiquement le routeur pour autoriser des clients situés en dehors du réseau privé à se connecter à cet ordinateur.

  Ce protocole comprend une méthode de récupération de l’adresse IP publique d’une passerelle NAT afin d’autoriser un client à rendre cette adresse et ce numéro de port publics aux homologues qui désirent communiquer avec ce client. Ce protocole est implémenté sur les produits Apple actuels, notamment sur Mac OS X 10.4 Tiger, les produits de mise en réseau AirPort Extreme et AirPort Express, Time Capsule et Bonjour pour Windows.

Le réglage des options NAT exige que votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule soit configuré(e) pour partager sa connexion à Internet via DHCP et NAT.

### Rubriques connexes

Traduction d’adresses réseau (NAT)

Mappage de ports