Início
Índice remissivo

# Como configurar uma ponte

É possível desligar a partilha da Internet para permitir a formação de uma ponte entre computadores ligados à rede com e sem fios. Com a função "ponte" activada, os computadores AirPort activados têm acesso a todos os serviços na rede Ethernet. O dispositivo sem fios não fornece serviços de partilha da Internet.

Usando a estação-base ou um Time Capsule como ponte, pode lidar com incompatibilidades entre as funções de partilha da Internet do dispositivo sem fios e o método de ligação do ISP.

Caso se ligue à Internet usando PPPoE, não é possível configurá-la como ponte. Quando a estação-base está a usar PPPoE, actua como router e distribui os endereços IP para os clientes da rede que usam DHCP e NAT.

## Para configurar o dispositivo sem fios como ponte:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, num computador com Windows.

2. Seleccione o dispositivo sem fios e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "Internet" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligação à Internet".

4. Seleccione "Desligado (modo de "ponte")" no menu instantâneo "Partilha de ligação".

### Tópicos relacionados

DHCP

NAT (“Network Address Translation”, tradução de endereços de rede)