홈
인덱스

# 이더넷 네트워크에서 여러 대의 베이스 스테이션 사용하기

단일 무선 네트워크("로밍" 네트워크로 알려진)를 생성하도록 여러 대의 AirPort Extreme 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 설정할 수 있습니다.

## 로밍 네트워크를 설정하려면,

1. 모든 베이스 스테이션 및 Time Capsule을 이더넷 네트워크상의 동일한 서브네트에 연결하고 각 장비에 동일한 네트워크 이름과 암호를 지정하십시오.

2. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크상에 있는 클라이언트에 IP 주소를 지정하려면, 하나의 장비를 DHCP 서버로 설정하십시오. 다음을 수행하려면,

- Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오. DHCP로 설정하려는 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오.

  장비에서 실제 IP 주소 범위를 지정했는지 확인합니다 NAT(Network Address Translation)에서 사용하는 사설 IP 주소는 로밍에 사용할 수 없습니다. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 인터넷 연결을 클릭한 다음, 연결 공유 팝업 메뉴에서 "IP 주소 범위 분배"를 선택하십시오.

3. DHCP 및 NAT을 꺼서 모든 다른 베이스 스테이션을 브리지로 설정하십시오. 다음을 수행하려면,

- AirPort 유틸리티에서 브리지로 설정하려는 장비를 선택한 다음, 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

  도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 인터넷 연결을 클릭한 다음, 브리지로 설정하려는 장비에 있는 연결 공유 팝업 메뉴에서 "끔(브리지 모드)"을 선택하십시오.

802.11n을 지원하는 무선 장비를 사용한다면 동적 WDS(Wireless Distribution System)을 설정하여 네트워크의 범위를 확장할 수 있습니다.

### 관련 주제

802.11n 네트워크 범위 확장하기