Início
Índice remissivo

# Como controlar o acesso à rede sem fios

Com o controlo do acesso, pode especificar que computadores podem enviar ou receber informações através da rede sem fios. Se o seu dispositivo sem fios o suportar, pode também controlar os dias e horas durante os quais um computador pode aceder à rede.

O controlo de acesso impede os computadores que não estejam na lista de controlo de acesso de acederem à rede AirPort.

Use o Utilitário AirPort para configurar as opções de acesso. Abra o Utilitário AirPort, seleccione o dispositivo sem fios e depois seleccione Estação-base > Configuração manual. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Controlo de acesso".

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS X, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## Para configurar o controlo de acesso:

Seleccione Local (disponível em alguns modelos da Estação-Base AirPort), "Acesso temporizado" ou RADIUS no menu instantâneo "Controlo de acesso por endereço MAC", dependendo do dispositivo sem fios que estiver a configurar.

- Se seleccionar Local, clique no botão Adicionar (+) e introduza o ID AirPort ou o endereço MAC sem fios para o cliente a quem pretende conceder acesso à rede, e depois clique em "Este computador" para adicionar o ID AirPort do computador que está a usar. Use o campo de descrição para introduzir o nome do computador na lista.

- Se seleccionar "Acesso temporizado", clique no botão Adicionar (+) e introduza o endereço MAC e a descrição ou o nome dos computadores aos quais autoriza o acesso à rede. Pode também clicar em “Este computador” para adicionar o endereço MAC e o nome do computador que está a usar para configurar esta estação-base. Seleccione um valor dos menus instantâneos. Seleccione um dia da semana ou todos os dias no menu instantâneo “Dias” e, de seguida, seleccione “todo o dia” ou "entre" no outro menu instantâneo. Se seleccionar “entre,” pode editar as horas do dia fazendo duplo clique nos campos das horas.

- Se seleccionar "RADIUS", introduza o tipo de serviço RADIUS, os endereços IP RADIUS, o segredo partilhado e a porta primária para o servidor primário RADIUS. Introduza a informação do servidor secundário RADIUS, caso exista. Consulte o administrador do servidor se não dispuser desta informação.

Se estiver a usar um controlo de acesso local num Sistema de Distribuição Sem Fios (WDS), copie a lista de controlo de acesso para todas as estações-base da rede.

### Tópicos relacionados

Controlo de acesso

RADIUS