首頁
索引

# 延伸無線網路的通訊範圍

您可以設定多個 AirPort Extreme 或“AirPort Express 基地台”來作為“無線分配系統”（WDS），藉此延伸 AirPort 無線網路的通訊範圍。當您以無線方式連接 WDS 中的基地台時，您可以將每一個基地台設定為主基地台、遠端基地台或中繼基地台。

注意：若您要延伸 802.11n 無線網路的通訊範圍，請點按下方的連結來取得簡略說明。

延伸 802.11n 網路的通訊範圍

主基地台會連接到 Internet，並和其他遠端或中繼基地台共享其連線。遠端基地台會共享主基地台的 Internet 連線。中繼基地台會共享主基地台的 Internet 連線，並將連線傳送給其他的遠端基地台。

三種基地台設定（主要、遠端和中繼）都可以透過無線方式與用戶端電腦共享主基地台的 Internet 連線，或者，如果用戶端電腦是透過乙太網路連接至基地台，它們也可以透過乙太網路連線共享主基地台的 Internet 連線。

若您是在 WDS 內設定基地台，便需要知道每個基地台的 AirPort ID。AirPort ID，也稱之為“媒體連線權限控制位址”（MAC），它列印在“AirPort Extreme 基地台”底部標籤（AirPort 符號旁）上，若是“AirPort Express 基地台”，則列印在電源轉換器一側。若要讓設定 WDS 更加輕鬆，請將所有的基地台放置於桌面上，然後將基地台接上電源插座。

若要開始設定一個 WDS，請打開“AirPort 工具程式”，選擇您的無線設備，然後選擇“基地台”>“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。按一下工具列中的 AirPort，然後按一下“無線”。

請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在使用 Windows 的電腦內，它位於“開始”>“所有程式”> AirPort 裡。

## 在“無線”面板上：

1. 從“無線模式”彈出式選單中選擇“加入 WDS 網路”。

2. 按一下 WDS。

3. 執行以下其中一項動作：

- 若您要設定一個 WDS 主基地台，請按一下“加入”（+）按鈕，然後輸入 AirPort ID，或 WDS 遠端基地台的“無線 MAC 位址”。

- 若您要設定一個遠端基地台，請輸入 AirPort ID，或 WDS 主基地台的“無線 MAC 位址”。

- 若您要設定一個中繼基地台，請輸入 WDS 主基地台的 AirPort ID 或“無線 MAC 位址”，然後按一下“加入”（+）來輸入WDS 遠端基地台的 AirPort ID 或“無線 MAC 位址”。

4. 與 WDS 裡所有的基地台設定相同的網路名稱和密碼。

5. 在工具列上按一下 AirPort，按一下“無線”，然後讓 WDS 中的每一個基地台使用相同的頻道。

依照預設，已經勾選“允許無線用戶端”註記框。如果您取消勾選“允許此基地台上的無線用戶端使用”註記框，但是後來想要更動基地台的設定，您必須使用乙太網路接線連接至基地台的 LAN 埠。若沒有重新設定基地台，您將無法以無線方式連接到基地台。

若您使用乙太網路來連接基地台，請參閱“在乙太網路中使用多個基地台”來延伸無線網路的範圍。

### 相關主題

在乙太網路中使用多個基地台