Início
Índice remissivo

# Como configurar uma rede WPA2 Empresarial

A configuração de uma rede WPA2 empresarial exige a configuração de um servidor RADIUS para gerir e validar as credenciais dos utilizadores da rede, tais como nomes de utilizador, palavras-passe e certificados de utilizador. Para configurar um servidor RADIUS, consulte a documentação fornecida com o mesmo. Depois do servidor ter sido configurado, siga estes passos para configurar uma rede WPA2 empresarial.

## Para configurar uma rede WPA2 Empresarial:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

4. Dependendo da estação-base que estiver a configurar e das compatibilidades dos computadores-cliente sem fios que irão aceder à sua rede, seleccione "WPA/WPA2 "Empresarial" ou "WPA2 Empresarial" no menu instantâneo "Segurança da rede sem fios".

5. Clique em "Configurar RADIUS" e introduza o endereço IP, o segredo partilhado (ou palavra-passe) e a porta dos servidores de autenticação RADIUS primário e secundário.

### Tópicos relacionados

WPA (“Wi-Fi Protected Access”, acesso Wi-Fi protegido)