Początek
Indeks

# Konfigurowanie opcji DHCP w stacji bazowej lub Time Capsule

Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule zostały skonfigurowane do korzystania z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w celu przydzielania adresów IP komputerom lub urządzeniom w sieci bezprzewodowej, możesz wybrać zakres adresów IP wykorzystywany przez urządzenie, określić długość czasu ważności przydzielonego adresu IP, wprowadzić komunikat powitalny i zarezerwować określone adresy IP przypisywane konkretnym komputerom podłączającym się do sieci.

Otwórz Narzędzie AirPort (znajdujące się w katalogu Narzędzia wewnątrz katalogu Programy w komputerach Mac i w Start > Wszystkie programy > AirPort w komputerach z Windows), zaznacz urządzenie na liście, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w DHCP.

## Możesz ustawić następujące opcje DHCP:

- Wybierz zakres adresów z menu Zakres DHCP. Wybierz 10.0, 192.168 lub 172.16, a następnie wprowadź początkowy i końcowy adres zakresu w pola Początkowy adres DHCP i Końcowy adres DHCP, w zależności od tego, które adresy ma udostępniać stacja bazowa.

- Wprowadź numer w polu Dzierżawa DHCP, a następnie wybierz minuty, godziny lub dni z wyskakującego menu.

- Wpisz komunikat powitalny w polu Wiadomość DHCP. Ta wiadomość będzie wyświetlana, kiedy komputer podłączy się do sieci.

- Gdy chcesz zastrzec określone adresy IP dla konkretnych komputerów w sieci bezprzewodowej, kliknij w Dodaj (+) poniżej listy Rezerwacje DHCP i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustawić rezerwację. Rezerwacji można dokonać na podstawie adresu MAC lub DHCP ID klienta. Jeżeli wybrano adres MAC, kliknij w Dalej i wpisz adres MAC oraz określony adres IP.

Jeżeli sieć jest skonfigurowana do użycia serwera Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), możesz wprowadzić adres tego serwera w polu Serwer LDAP, dzięki czemu komputery w sieci uzyskają dostęp do niego.

### Podobne tematy

DHCP