Początek
Indeks

# Powiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej

Można skonfigurować kilka stacji bazowych AirPort Express lub AirPort Extreme jako Wireless Distribution System (WDS), aby zwiększyć zasięg sieci. Kiedy stacje bazowe łączone są w WDS, każda z nich konfigurowana jest jako stacja główna, zdalna lub przekaźnikowa.

Uwaga: Jeżeli rozszerzasz zasięg sieci bezprzewodowej 802.11n, kliknij w łącze poniżej, aby zapoznać się z uproszczoną instrukcją.

Rozszerzanie zasięgu sieci 802.11n

Główna stacja bazowa podłączona jest do Internetu i udostępnia to połączenie zdalnym i przekaźnikowym stacjom bazowym. Zdalna stacja bazowa korzysta z połączenia z Internetem głównej stacji bazowej. Przekaźnikowa stacja bazowa korzysta z połączenia z Internetem głównej stacji bazowej, a także przekazuje to połączenie do innych, zdalnych stacji bazowych.

Wszystkie trzy konfiguracje stacji bazowych (główna, zdalna i przekaźnikowa) mogą również udostępniać połączenie z Internetem głównej stacji bazowej komputerom bezprzewodowo lub za pomocą Ethernetu, jeżeli komputery są podłączone do głównej stacji bazowej za pomocą sieci Ethernet.

Jeżeli stacje bazowe są łączone w WDS, należy znać AirPort ID każdej ze stacji bazowych. AirPort ID, nazywane również adresem MAC (Media Access Controller), wydrukowany jest na etykiecie, która znajduje się na spodzie stacji bazowej AirPort Extreme obok symbolu AirPort, lub na ściance z wtyczką, w przypadku stacji bazowej AirPort Express. Umieść wszystkie stacje bazowe na stole i podłącz je do zasilania, aby ułatwić konfigurowanie WDS.

W celu skonfigurowania WDS, otwórz Narzędzie AirPort, zaznacz stację bazową, a następnie wybierz „Konfigurowanie ręczne” z menu „Stacja bazowa”. Podaj hasło, jeśli to konieczne. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

Na komputerze z systemem Mac OS X Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia, umieszczonym w katalogu Programy, natomiast na komputerze z systemem Windows można je znaleźć w menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

## W panelu „Bezprzewodowa”:

1. Rozwiń menu „Tryb bezprzewodowy” i wybierz z niego „Partycypacja w sieci WDS”.

2. Kliknij w WDS.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeżeli konfigurujesz główną stację bazową WDS, kliknij w przycisk Dodaj (+) i wprowadź AirPort ID lub bezprzewodowy adres MAC zdalnych stacji bazowych.

- Jeżeli konfigurujesz zdalną stację bazową, wprowadź AirPort ID lub bezprzewodowy adres MAC głównej stacji bazowej WDS.

- Jeżeli konfigurujesz przekaźnikową stację bazową, wprowadź AirPort ID lub bezprzewodowy adres MAC głównej stacji bazowej WDS, a następnie kliknij w Dodaj (+) i wprowadź AirPort ID lub bezprzewodowe adresy MAC zdalnych stacji bazowych WDS.

4. Użyj tej samej nazwy sieci i hasła dla wszystkich stacji bazowych tworzących WDS.

5. Kliknij w AirPort na pasku narzędziowym, kliknij w Bezprzewodowa, i dla każdej stacji bazowej w WDS użyj tego samego kanału.

Domyślnie zaznaczona jest pole wyboru „Dopuść klienty bezprzewodowe”. Jeżeli dopuszczanie klientów bezprzewodowych do tej stacji bazowej zostanie wyłączone, a później wystąpi potrzeba zmiany ustawień stacji bazowej, należy podłączyć się do gniazda LAN stacji bazowej za pomocą kabla Ethernet. Bez zmiany konfiguracji stacji bazowej bezprzewodowe połączenie z nią nie będzie możliwe.

Jeśli stacja bazowa jest podłączona do sieci przez Ethernet, zobacz temat „Wykorzystanie wielu stacji bazowych w sieci Ethernet”, aby rozszerzyć zakres sieci bezprzewodowej.

### Podobne tematy

Wykorzystanie wielu stacji bazowych w sieci Ethernet