Inicio
Índice

# Cómo configurar un servidor por omisión en la red

Puede configurar un ordenador de su red AirPort como el servidor por omisión. Este ordenador estará conectado a Internet y recibirá todo el tráfico de entrada. Esto puede resultarle útil si utiliza un ordenador de la red AirPort para jugar en red o si desea canalizar todo el tráfico de Internet a través de un solo equipo.

La estación base o Time Capsule debe configurarse de modo que comparta su conexión a Internet mediante DHCP y NAT.

## Para configurar un ordenador como servidor por omisión:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en NAT.

4. Seleccione “Activar servidor por omisión en” y asigne la dirección IP al ordenador de la red que desee configurar como servidor por omisión. La dirección por omisión es 10.0.1.25.

### Temas relacionados

Traducción de direcciones de red (NAT)