Start
Index

# Ihre Basisstation oder Time Capsule ist mit einem Router verbunden, der NAT und DHCP bereitstellt

Wenn die Basisstation oder Time Capsule mit einem Router oder einem anderen Netzwerkgerät verbunden ist, das eine einzelne Internetverbindung über NAT (Network Address Translation) mit mehreren Computern im Netzwerk gemeinsam nutzt und Sie private IP-Adressen über DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bereitstellen, müssen Sie NAT und DHCP für Basisstation oder Time Capsule deaktivieren.

In den meisten Netzwerken ist nur ein Gerät erforderlich, das mithilfe von NAT und DHCP IP-Adressen zur Verfügung stellt.

## Gehen Sie wie folgt vor, um NAT und DHCP zu deaktivieren:

1. Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm. Auf einem Computer mit Mac OS X ist es im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

2. Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort ein.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Internet" und klicken Sie dann auf "Internetverbindung".

4. Wählen Sie "Aus (Bridge-Modus)" aus dem Einblendmenü "Verbindung gemeinsam nutzen" aus.

Sind NAT und DHCP deaktiviert, dient das Gerät als einfache Bridge zwischen den verkabelten und den kabellosen Computern im Netzwerk.

### Verwandte Themen

DHCP