ホーム
索引

# ネットワークの通信範囲を制御する

送信出力を下げて AirMac ネットワークの通信圏を制限することによって、ネットワークにアクセスできるコンピュータを制御できます。ネットワークの通信範囲を狭くすると、ベースステーションまたは Time Capsule の近くにあるコンピュータだけがネットワークに接続できます。

## 送信出力を設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 制御したい装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「ワイヤレス」をクリックします。

4. 「ワイヤレス・ネットワーク・オプション」をクリックしてから、「送信出力」ポップアップメニューから設定を選択します（パーセンテージが低いほど、ネットワークの通信圏が狭くなります）。