Início
Índice

# O que significa o indicador luminoso brilhante?

A tabela a seguir descreve o comportamento do indicador luminoso de estado das estações base AirPort Extreme 802.11n, Time Capsule e AirPort Express. O indicador luminoso de estado da AirPort Express não brilha na cor azul.

Indicador luminoso da AirPort
Estado/descrição

Desativado

O dispositivo está desconectado.

Brilhando na cor verde

O dispositivo está iniciando.

Se você escolher Atividade Ligada no menu local Indicador Luminoso de Estado (no painel Estação Base das configurações AirPort no Utilitário AirPort), o indicador luminoso de estado pode brilhar na cor verde para indicar a atividade normal.

Verde sólido

O dispositivo está ativado e funcionando adequadamente. Se você escolher Atividade Ligada no menu local Indicador Luminoso de Estado (no painel Estação Base das configurações AirPort no Utilitário AirPort), o indicador luminoso de estado pode brilhar na cor verde para indicar a atividade normal.

Brilhando na cor âmbar

O dispositivo está informando um problema. Veja abaixo.

Âmbar sólido

O dispositivo concluiu a seqüência de inicialização.

Brilhando na cor âmbar e verde

Deve haver um problema na inicialização. O dispositivo será reiniciado e tentará novamente.

Azul sólido

A dispositivo está pronto para permitir que um cliente sem fio conecte-se à rede.

Para obter mais informações sobre o motivo que o indicador luminoso está brilhando na cor âmbar, abra o Utilitário AirPort, selecione o seu dispositivo e, em seguida, escolha Ajuste Manual no menu Estação Base. Insira uma senha, se necessário, e depois clique em Estado da Estação Base para mostrar as informações sobre o indicador luminoso que está brilhando.