Start
Index

# Bedeutung der blinkenden Anzeige

In der folgenden Tabelle werden die Statusanzeigen für AirPort Extreme 802.11n-Basisstationen sowie für Time Capsule und AirPort Express beschrieben. Die AirPort Express-Statusanzeige leuchtet nicht blau.

AirPort-Statusanzeige
Status/Beschreibung

Aus

Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.

Blinkt grün

Das Gerät wird gestartet.

Wenn Sie "Aufblinken bei Aktivität" aus dem Einblendmenü "Statusanzeige" im Bereich "Basisstation" der AirPort-Einstellungen im AirPort-Dienstprogramm auswählen, blinkt die Statusanzeige ggf. grün, um normale Aktivität anzuzeigen.

Leuchtet permanent grün

Das Gerät ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß. Wenn Sie "Aufblinken bei Aktivität" aus dem Einblendmenü "Statusanzeige" im Bereich "Basisstation" der AirPort-Einstellungen im AirPort-Dienstprogramm auswählen, blinkt die Statusanzeige ggf. grün, um normale Aktivität anzuzeigen.

Blinkt gelb

Das Gerät hat ein Problem ermittelt. Weiteres unten.

Leuchtet permanent gelb

Das Gerät schließt den Startvorgang ab.

Blinkt gelb und grün

Beim Starten ist möglicherweise ein Problem aufgetreten. Das Gerät wird neu gestartet.

Kontinuierlich blau

Das Gerät wartet auf den Zugriff auf das drahtlose Netzwerk durch einen Client-Computer.

Wenn Sie Näheres über eine gelb blinkende Anzeige wissen möchten, öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm und wählen Sie Ihr Gerät aus. Wählen Sie dann "Manuelle Konfiguration" aus dem Menü "Basisstation" aus. Geben Sie falls erforderlich das Kennwort ein und klicken Sie anschließend auf "Basisstation-Status", um Informationen zur blinkenden Anzeige zu erhalten.