Startsida
Index

# Utöka räckvidden för det trådlösa nätverket

Du kan konfigurera flera AirPort Extreme- eller AirPort Express-basstationer som ett WDS-system (Wireless Distribution System) och därigenom utöka det trådlösa AirPort-nätverkets räckvidd. När du ansluter basstationer trådlöst i ett WDS-system ställer du in de olika basstationerna som huvudbasstation, fjärrbasstation eller reläbasstation.

Anm: Om du utökar räckvidden på ett trådlöst 802.11n-nätverk klickar du på länken nedan för enkla anvisningar.

Utöka räckvidden för ett 802.11n-nätverk

Huvudbasstationen är ansluten till Internet och delar anslutningen med fjärr- och reläbasstationerna. En fjärrbasstation delar helt enkelt huvudbasstationens Internetanslutning. En reläbasstation är ansluten till huvudbasstationen och delar dess anslutning med andra fjärrbasstationer.

Alla tre basstationsinställningarna (huvud-, fjärr- och relä-) kan också dela huvudbasstationens Internetanslutning trådlöst med klientdatorer eller via en Ethernetanslutning om klientdatorerna är anslutna till basstationen via Ethernet.

När du ställer in basstationer i WDS måste du känna till varje basstations AirPort-ID. Basstationens AirPort-ID, som också kallas MAC-adress (Media Access Controller), står tryckt på etiketten på undersidan av AirPort Extreme-basstationen intill AirPort-symbolen, samt på nätadaptersidan av AirPort Express-basstationen. Det blir enklare att ställa in WDS om du placerar alla basstationer på ett bord och ansluter dem till eluttag.

När du vill skapa ett WDS börjar du med att öppna AirPort-verktyg, markera din trådlösa enhet och sedan välja Basstation > Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Trådlöst.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en dator med Windows.

## I panelen Trådlöst:

1. Välj ”Delta i ett WDS-nätverk” i popupmenyn Trådlöst läge.

2. Klicka på WDS.

3. Gör något av följande:

- Om du ställer in en WDS-huvudbasstation klickar du på lägg till-knappen (+) och anger AirPort-ID eller trådlösa MAC-adresser för WDS-fjärrbasstationerna.

- Om du ställer in en fjärrbasstation anger du WDS-huvudbasstationens AirPort-ID eller trådlösa MAC-adress.

- Om du ställer in en reläbasstation anger du WDS-huvudbasstationens AirPort-ID eller trådlösa MAC-adress. Klicka sedan på lägg till-knappen (+) för att ange AirPort-ID eller trådlösa MAC-adresser till WDS-fjärrbasstationerna.

4. Använd samma nätverksnamn och lösenord för alla basstationer i ett WDS.

5. Klicka på AirPort i verktygsfältet, klicka på Trådlöst och använd samma kanal för de enskilda basstationerna i WDS:et.

Kryssrutan ”Tillåt trådlösa klienter” är markerad som förval. Om du avmarkerar kryssrutan ”Tillåt trådlösa klienter på den här basstationen” och vill ändra inställningarna på basstationen senare, måste du ansluta till basstationens LAN-port med en Ethernetkabel. Du kommer inte att kunna ansluta till basstationen trådlöst utan att ändra inställningarna på basstationen.

Om dina basstationer är anslutna via Ethernet, se ”Använda flera basstationer i ett Ethernetnätverk” för att utöka räckvidden för det trådlösa nätverket.

### Relaterade ämnen

Använda flera basstationer i ett Ethernetnätverk