Inicio
Índice

# Configuración del control de acceso RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) es un protocolo cliente/servidor que permite que los servidores de acceso remoto autentiquen a usuarios inalámbricos con una base de datos central, eliminando la necesidad de mantener información de usuarios en cada dispositivo de la red.

Una vez configurado el servidor RADIUS (consulte la documentación que venía con el servidor), abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo inalámbrico y, a continuación, elija Estación base > Configuración manual. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña. Haga clic en AirPort en la barra de herramientas y después en "Control de acceso".

La Utilidad AirPort se encuentra en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

## Para utilizar el sistema de autenticación RADIUS:

1. Seleccione RADIUS en el menú local “Control de acceso direcciones MAC”.

2. Seleccione “Por omisión” o Alternativa en el menú local “Tipo de RADIUS”, dependiendo de cómo esté configurado el servidor RADIUS.

3. Introduzca la dirección IP y los demás datos del servidor RADIUS. Consulte con el administrador del servidor RADIUS si no está seguro de la información a introducir.

### Temas relacionados

RADIUS