Początek
Indeks

# Udostępnianie połączenia z Internetem

Można skonfigurować stację bazową lub Time Capsule, aby udostępniały pojedynczy adres IP wszystkim klientom w sieci za pomocą DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i NAT (Network Address Translation).

Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule korzystają z PPPoE do łączenia się z Internetem, udostępniają już pojedynczy adres IP za pomocą DHCP i NAT.

## Jak udostępnić połączenie z Internetem?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. W razie potrzeby wprowadź hasło stacji bazowej.

3. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, a następnie kliknij w „Połączenie z Internetem”.

4. Wybierz z menu Udostępnianie połączenia opcję „Udostępnij publiczny adres IP” lub opcję „Dystrybuuj zakres adresów IP”.

Włączenie DHCP i NAT przez udostępnienie publicznego adresu IP lub rozdysponowanie zakresu adresów IP umożliwia stacji bazowej lub Time Capsule dynamiczne i automatyczne przypisywanie adresów IP komputerom klientów, co upraszcza sposób konfigurowania TCP/IP w każdym z komputerów.

### Podobne tematy

DHCP

Network Address Translation (NAT)