Inicio
Índice

# Significado de la luz intermitente

La tabla siguiente describe el comportamiento de la luz de estado para estaciones base AirPort Extreme 802.11n, Time Capsule y AirPort Express. La luz de estado de la AirPort Express no se ilumina en azul.

Luz de la AirPort
Estado/Descripción

Apagada

El dispositivo no está conectado a la corriente.

Verde intermitente

El dispositivo está arrancando.

Si selecciona la opción “Intermitente cuando hay actividad” en el menú local “Luz de estado” (en el panel “Estación base” de los ajustes AirPort de la Utilidad AirPort), el indicador luminoso de estado emitirá una luz verde intermitente para indicar una actividad normal.

Verde continuo

El dispositivo está encendido y funciona correctamente. Si selecciona la opción “Intermitente cuando hay actividad” en el menú local “Luz de estado” (en el panel “Estación base” de los ajustes AirPort de la Utilidad AirPort), el indicador luminoso de estado emitirá una luz verde intermitente para indicar una actividad normal.

Naranja intermitente

El dispositivo está advirtiendo de un problema. Véase más abajo.

Naranja continuo

El dispositivo está completando su secuencia de arranque.

Naranja y verde intermitente

Puede que haya un problema con el arranque. El dispositivo se reiniciará y lo intentará de nuevo.

Azul continuo

El dispositivo está listo para permitir que un cliente inalámbrico acceda a la red.

Para obtener información acerca de la razón por la que la luz parpadea en ámbar, abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo y, a continuación, seleccione “Configuración manual” en el menú “Estación base". Introduzca la contraseña, si es necesario, y haga clic en “Estado de la estación base" para ver información acerca del indicador luminoso que parpadea.