Startpagina
Index

# Nieuwe functies in AirPort

Op deze pagina vindt u informatie over de nieuwe functies van AirPort. Als u meer informatie zoekt over de manier waarop u een AirPort Extreme-basisstation, een AirPort Express of een Time Capsule configureert, klikt u op de knop met het huisje hierboven. U opent dan de beginpagina van de AirPort Help.

"Simultaneous dual-band"-uitvoering van de Time Capsule en de AirPort Extreme

De nieuwe AirPort Extreme en de nieuwe Time Capsule zijn gebaseerd op een IEEE 802.11n-conceptspecificatie met MIMO-technologie (Multiple-Input Multiple-Output). Beide apparaten bevatten meerdere antennes om een maximale snelheid en een zo groot mogelijk bereik te kunnen bieden. U kunt gebruikmaken van gegevensoverdrachtsnelheden die tot vijfmaal hoger liggen dan bij 802.11g. Bovendien hebben de apparaten het dubbele bereik van de 802.11g-norm voor draadloze communicatie en bieden ze dekking in uw hele huis, klaslokaal of kleine kantoor.

Het nieuwe AirPort Extreme-basisstation en de nieuwe Time Capsule bieden gelijktijdig ondersteuning voor twee frequenties, zodat ze tegelijkertijd kunnen werken in zowel het 2,4-GHz als het 5-GHz spectrum. Wanneer u uw AirPort Extreme of Time Capsule configureert, worden er twee snelle Wi-Fi-netwerken aangemaakt: een 2,4-GHz (gigahertz) netwerk voor 802.11b-, 802.11g- en 802.11n-apparaten zoals de iPhone, de iPod touch en oudere computers, en een 5-GHz netwerk voor 802.11n- en 802.11a-apparaten zoals nieuwere computers en de Apple TV.

Bovendien zijn ze 100 procent compatibel met oudere standaarden, zodat Mac-computers en pc's die gebruikmaken van draadloze kaarten voor 802.11a, 802.11b, 802.11g of een IEEE-conceptspecificatie van 802.11n ook verbinding kunnen maken met een draadloos AirPort Extreme-netwerk. Ze werken ook probleemloos samen met de AirPort Express voor onder andere het draadloos streamen van muziek. Het AirPort Extreme-basisstation en de Time Capsule hebben drie extra 10/100/1000 Ethernet-poorten, zodat u geen andere router aan uw netwerk hoeft toe te voegen.

AirPort Extreme▸

Een gastnetwerk configureren en uw internetverbinding delen

U kunt thuis of op kantoor een gastnetwerk met of zonder wachtwoordbeveiliging configureren waarmee u draadloze apparaten zoals computers, een iPhone, iPod touch en Apple TV, internettoegang biedt. In een gastnetwerk kunnen draadloze clients wel verbinding maken met het internet maar niet met het private netwerk. Wanneer u een gastnetwerk configureert, wordt een gedeelte van uw verbinding met het internet gereserveerd voor gasten. Als op de clientcomputers voorzieningen voor deling zijn geconfigureerd, kunnen gasten ook met elkaar communiceren.

Een gastnetwerk configureren▸

Een USB harde schijf of printer delen met anderen in uw netwerk

Op uw AirPort Extreme-basisstation of uw Time Capsule kunt u een USB harde schijf aansluiten zodat anderen in het netwerk reservekopieën kunnen maken en bestanden kunnen bewaren en uitwisselen. Bovendien kunt u een USB-printer aansluiten, of een USB-hub aansluiten waarop u vervolgens een harde schijf en een printer kunt aansluiten zodat anderen in het netwerk hier toegang toe hebben.

Als u een Time Capsule gebruikt, hoeft u geen externe USB-schijf aan te sluiten, omdat de Time Capsule al voorzien is van een interne AirPort-schijf. Als u met Mac OS X Leopard (versie 10.5.1 of hoger) werkt, kunt u uw Time Capsule opgeven als reservekopieschijf en met Time Machine een reservekopie maken van alle Macs in uw netwerk waarop Mac OS X Leopard wordt uitgevoerd.

gedeelde USB-apparaten▸

Snel en eenvoudig uw netwerk configureren met het nieuwe AirPort-configuratieprogramma

AirPort-configuratieprogramma combineert het gebruiksgemak van de AirPort-configuratie-assistent en de mogelijkheden van AirPort-hulpprogramma in één enkel programma. AirPort-configuratieprogramma biedt een vereenvoudigde interface waarbij alle bedieningselementen toegankelijk zijn vanuit één programma. Het biedt betere beheermogelijkheden voor meerdere basisstations, met functies voor clientbewaking en het bijhouden van logbestanden. AirPort-configuratieprogramma maakt het instellen van gastaccounts met een beperkte geldigheidsduur mogelijk voor tijdelijke toegang tot uw netwerk, zodat u bezoekers thuis of op kantoor niet langer uw netwerkwachtwoord hoeft te geven. U kunt zelfs accounts met tijdsbeperkingen configureren voor optimaal ouderlijk toezicht. Deze versie van AirPort-configuratieprogramma ondersteunt IPv6 en Bonjour, zodat u netwerkservices bekend kunt maken, zoals afdrukken en het delen van een harde schijf via de WAN-poort.

AirPort-configuratieprogramma▸