Inicio
Índice

# Control del tiempo de vigencia de una dirección IP

Para determinar el tiempo de vigencia de una dirección IP para un ordenador de la red AirPort, ajuste el tiempo de cesión del protocolo DHCP.

## Cómo ajustar el tiempo de cesión del protocolo DHCP:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas, asegúrese de que una de las opciones “Compartir una dirección IP pública” o “Distribuir intervalo direcciones IP” está seleccionada en el menú local “Compartir conexión” y haga clic en DHCP.

4. Introduzca un número en el campo "Cesión DHCP" y, a continuación, seleccione minutos, horas o días en el menú local.

Si se utilizan tiempos de cesión cortos, el servidor DHCP podrá configurar de forma dinámica las redes en las que existen más ordenadores que direcciones IP disponibles.

Si ha configurado reservas DHCP, los ordenadores de la lista no obtendrán una nueva dirección DHCP cuando termine la cesión DHCP.

### Temas relacionados

DHCP