Początek
Indeks

# Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej za pomocą Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)

AirPort obsługuje dwa tryby WPA2: tryb Enterprise, który do uwierzytelnienia wykorzystuje serwer RADIUS, oraz tryb Personal, który nie wymaga serwera RADIUS.

Tryb Enterprise jest przeznaczony dla dużych sieci, konfigurowanych i zarządzanych zazwyczaj przez profesjonalistów IT. Trzeba najpierw skonfigurować połączenie 802.1X, aby móc skonfigurować sieć WPA Enterprise . Połączenie 802.1X wymaga protokołu uwierzytelnienia, takiego jak TTLS, LEAP lub PEAP. Wymaga również serwera uwierzytelnienia do zarządzania danymi użytkowników sieci i certyfikatami.

Aby znaleźć więcej informacji o konfigurowaniu sieci WPA Enterprise, kliknij w poniższe łącze.

Konfigurowanie sieci WPA2 Enterprise

Tryb Personal przeznaczony jest do sieci domowych i małych sieci firmowych, a także może być skonfigurowany i zarządzany przez większość użytkowników. Tryb Personal nie wymaga oddzielnego serwera uwierzytelnienia. Użytkownicy sieci zazwyczaj muszą jedynie podać nazwę użytkownika i hasło, aby podłączyć się do sieci.

## Jak skonfigurować sieć WPA2 Personal?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które konfigurujesz, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

4. Wybierz WPA/WPA2 Personal z menu „Zabezpieczenia bezprzewodowe”, jeżeli do sieci mają się podłączać komputery obsługujące WPA i WPA2. Wybierz WPA2 Personal, jeżeli do sieci będą się podłączały wyłącznie komputery obsługujące WPA2.

5. Wprowadź hasło ASCII o długości od 8 do 63 znaków ASCII.