Startsida
Index

# Ansluta till Internet via Ethernet

Om du ansluter till Internet via ett DSL- eller kabelmodem, eller ansluter till Internet via ett lokalt nätverk, kan du ansluta basstationen eller Time Capsule till modemet eller nätverket och dela Internetanslutningen med datorer och klienter i det trådlösa nätverket.

Du måste ställa in hur basstationen eller Time Capsule får en Internetadress från Internetleverantören eller nätverket, och hur enheten ska dela Internetanslutningen med datorerna i nätverket.

Öppna AirPort-verktyg, markera enheten du vill ställa in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på Internetanslutning. Välj Ethernet från popupmenyn Anslut med och klicka sedan på TCP/IP.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

## Så här ställer du in enheten för anslutning via Ethernet:

1. Ställ in hur den trådlösa enheten får en IP-adress från Internetleverantören i popupmenyn Ställ in IPv4 genom att välja något av följande:

- Välj Använder DHCP om Internetleverantören ger dig en IP-adress automatiskt.

- Välj Manuellt om Internetleverantören har gett dig en IP-adress för ditt konto. Ange uppgifterna du fått från Internetleverantören, exempelvis IP-adress, delnätsmask, routeradress och andra tillämpliga uppgifter.

2. Klicka på Anslutningsdelning och ställ in hur enheten ska dela Internetanslutningen med datorer i nätverket, eller ställ in den i bryggläge om den är ansluten till ett nätverk.

- Välj ”Dela en allmän IP-adress” från popupmenyn Anslutningsdelning om du vill dela ut IP-adresser till datorerna i ditt nätverk via DHCP och NAT.

- Välj ”Dela ut ett intervall IP-adresser” från popupmenyn Anslutningsdelning om Internetleverantören ger dig ett intervall IP-adresser.

- Välj ”Av (bryggläge)” om enheten är ansluten till ett nätverk med en DHCP-server som delar ut IP-adresser.

3. Klicka på Uppdatera så återställs enheten med de nya inställningarna.

Om du ansluter till Internet med ett PPPoE-konto (Point-to-Point Protocol over Ethernet) klickar du på länken nedan.

### Relaterade ämnen

PPPoE

Ethernet