Inicio
Índice

# Si la estación base o Time Capsule está conectada a un router que proporciona NAT y DHCP

Si la estación base o Time Capsule está conectada a un router u otro dispositivo de red que utilice NAT para compartir una única conexión a Internet con varios ordenadores de la red y está utilizando DHCP para suministrar direcciones IP privadas, será necesario que desactive NAT y DHCP en la estación base o Time Capsule.

La mayoría de las redes sólo necesitan un dispositivo que utilice NAT y DHCP para suministrar direcciones IP.

## Para desactivar NAT y DHCP:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y después en "Conexión a Internet".

4. Seleccione "Desactivado (modo puente)" en el menú local "Compartir conexión".

Con los servicios NAT y DHCP desactivados, el dispositivo actúa como un simple puente entre los ordenadores de la red conectados mediante cables y los conectados de forma inalámbrica.

### Temas relacionados

DHCP