Startsida
Index

# Ställa in hur länge en IP-adress ska vara giltig för en dator

Du kan styra hur länge en IP-adress är giltig för en dator i AirPort-nätverket genom att ange en DHCP-varaktighet.

## Så här ställer du in DHCP-varaktigheten:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Internet i verktygsfältet och välj ”Dela en allmän IP-adress” eller ”Dela ut ett intervall IP-adresser” från popupmenyn Anslutningsdelning. Klicka sedan på DHCP.

4. Skriva in ett tal i fältet för DHCP-varaktighet. Välj sedan minuter, timmar eller dagar från popupmenyn.

Genom att använda mycket korta innehavstider kan DHCP på ett dynamiskt sätt konfigurera om nätverk som består av fler datorer än tillgängliga IP-adresser.

Om du har gjort DHCP-reservationer får datorerna i listan inte en ny DHCP-adress när DHCP-varaktigheten löper ut.

### Relaterade ämnen

DHCP