Accueil
Index

# Configuration d’un réseau WPA2 Entreprise

Pour configurer un réseau WPA2 Entreprise, vous devez d’abord configurer un serveur RADIUS devant gérer et valider les informations d’identification des utilisateurs, telles que leur nom d’utilisateur, leur mot de passe et leurs certificats. Pour configurer le serveur RADIUS, consultez la documentation qui l’accompagne. Une fois le serveur configuré, suivez les étapes présentées ci-après pour configurer un réseau WPA2 Entreprise.

## Pour configurer un réseau WPA2 Entreprise :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

4. En fonction de la borne d’accès configurée et des compatibilités des ordinateurs clients sans fil destinés à accéder à votre réseau, choisissez WPA/WPA2 Entreprise ou WPA2 Entreprise dans le menu local Sécurité sans fil.

5. Cliquez sur Configurer RADIUS et tapez l’adresse IP, le mot de passe (appelé secret partagé) et le port des serveurs d’authentification RADIUS primaire et secondaire.

### Rubriques connexes

Accès protégé Wi-Fi (WPA)