Hjem
Indeks

# Hvis det oppstår forstyrrelser i AirPort-nettverket

Hvis det finnes flere AirPort-nettverk på skolen eller på arbeidsplassen og det oppstår forstyrrelser i ett av dem, kan det være nødvendig å bytte til en annen kanal.

Standardinnstillingen for AirPort er at programvaren automatisk velger den beste kanalen når basestasjonen eller Time Capsule-enheten er slått på. Hvis basestasjonen eller Time Capsule-enheten blir utsatt for forstyrrelser, kan du forsøke å endre kanalen som basestasjonen er innstilt til å bruke.

Hvis du bruker AirPort Extreme i 5 GHz-frekvensområdet, kan du ikke bytte kanal.

## Slik endrer du kanal for et 2,4 GHz-nettverk:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi basestasjonspassordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på AirPort i verktøylinjen, og klikk deretter på Trådløst.

4. Velg en ny kanal fra Kanal-lokalmenyen.

Trådløse enheter som er plassert i nærheten av hverandre, bør bruke kanaler som er minst fem kanaler fra hverandre. Eksempel: Hvis enhet A bruker kanal 1, bør enhet B stilles inn til å bruke kanal 6 eller 11.

Maskiner på AirPort-nettverket stilles automatisk til samme kanal som enheten. Hvis du bytter kanal på enheten, er det ikke nødvendig å bytte kanal på datamaskinene i det trådløse nettverket.

### Beslektede emner

forstyrrelser