Início
Índice remissivo

# Como configurar uma rede de acesso limitado

Quando configura uma rede de acesso limitado, uma parte da sua ligação à Internet fica reservada para “convidados”, os clientes sem fios que podem aceder à rede de acesso limitado e ligar-se à Internet sem aceder à sua rede privada.

Se os serviços de partilha estão configurados nos computadores cliente, os convidados também podem comunicar entre si.

O dispositivo sem fios AirPort tem de ser configurado para partilhar o seu endereço IP público.

## Para criar uma rede de acesso limitado:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, num computador com Windows.

2. Seleccione o dispositivo sem fios no qual pretende configurar uma rede de acesso limitado, e depois clique em Continuar.

   Utilize o assistente de configuração para fornecer ao dispositivo e à rede privada as definições que pretende usar.

3. Por predefinição, a rede de acesso limitado é denominada “Rede de acesso limitado de XXX”, em que XXX é o nome da sua rede privada. Pode alterar o nome da rede de acesso limitado introduzindo o novo nome no campo “Activar rede de acesso limitado”.

4. Atribua uma palavra-passe à rede de acesso limitado, ou seleccione Nenhuma no menu instantâneo “Segurança da rede de acesso limitado”.

5. Clique em Continuar para terminar a introdução de definições no assistente de configuração, e depois clique em Actualizar.

Se quiser permitir que os computadores com acesso limitado comuniquem entre si, certifique-se de que os serviços de partilha estão configurados nos computadores cliente. Seleccione o dispositivo sem fios no Utilitário AirPort e clique em “Configuração manual”. Clique em AirPort na barra de ferramentas, clique em “Rede de acesso limitado”, e depois seleccione “Permitir que os clientes da rede de acesso limitado comuniquem uns com os outros”.