Startsida
Index

# Ställa in bryggläge

Du kan slå av Internetdelning och tillåta bryggläge mellan nätverkets trådlösa och trådbundna datorer. När bryggläget är påslaget får AirPort-aktiverade datorer tillgång till alla tjänster i Ethernetnätverket. Den trådlösa enheten ger ingen Internetdelningstjänst.

Om du använder basstationen eller Time Capsule som en brygga kan det kringå kompatibilitetsproblem mellan den trådlösa enhetens Internetdelningsfunktioner och Internetleverantörens anslutningmetod.

Om du ansluter till Internet med PPPoE kan du inte använda den som en brygga. När basstationen använder PPPoE fungerar den som en router och delar ut IP-adresser till klienter i nätverket med DHCP och NAT.

## Så här ställer du in din trådlösa enhet som en brygga:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program på en Mac, eller i Start > Alla program > AirPort om du använder en Windows-dator.

2. Markera din trådlösa enhet och klicka på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på Internetanslutning.

4. Välj Av (bryggläge) från popupmenyn Anslutningsdelning.

### Relaterade ämnen

DHCP

NAT (Network Address Translation)