Startsida
Index

# Ställa in ett WPA2 Enterprise-nätverk

För att kunna ställa in ett WPA2 Enterprise-nätverk måste du ställa in en RADIUS-server som hanterar och bekräftar användares ID-handlingar, t.ex. användarnamn, lösenord och användarcertifikat. Anvisningar för hur du ställer in RADIUS-servern finns i dokumentationen som följde med den. När du har ställt in servern ställer du in ett WPA2 Enterprise-nätverk genom att följa de här stegen.

## Så här ställer du in ett WPA2 Enterprise-nätverk:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Trådlöst.

4. Beroende på vilken basstation du ställer in, och vilka trådlösa klientdatorer som ska kunna ansluta till nätverket, väljer du WPA/WPA2 Enterprise eller WPA2 Enterprise från popupmenyn Trådlös säkerhet.

5. Klicka på Ställ in RADIUS och ange IP-adress, port och delad hemlighet (eller lösenord) för de primära och sekundära RADIUS-autentiseringsservrarna.

### Relaterade ämnen

WPA (Wi-Fi Protected Access)