Start
Index

# Festlegen von Einstellungen für die drahtlose Kommunikation in Ihrem Netzwerk

Verwenden Sie den Bereich "Drahtlos" im AirPort-Dienstprogramm, um die Einstellungen für die drahtlose Kommunikation Ihres Netzwerks zu verwalten.

Sie zeigen den Bereich "Drahtlos" an, indem Sie das AirPort-Dienstprogramm öffnen, die Basisstation bzw. Time Capsule und dann "Basisstation" > "Manuelle Konfiguration" auswählen. Geben Sie ggf. das Kennwort für das Gerät ein. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "AirPort" und klicken Sie dann auf "Drahtlos".

Auf einem Computer mit Mac OS X ist das AirPort-Dienstprogramm im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

## Legen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen für die drahtlose Kommunikation fest:

- Definieren Sie den Netzwerkmodus, um ein drahtloses Netzwerk einzurichten, um an einem WDS (Wireless Distribution System) teilzunehmen oder um ein drahtloses Netzwerk zu erweitern, sofern Ihr Gerät dies unterstützt und Sie weitere 802.11n-Geräte mit dem Netzwerk verbinden möchten.

- Benennen Sie das drahtlose Netzwerk.

- Stellen Sie den Sendermodus auf "802.11n (802.11b/g-kompatibel)", "Nur 802.11n (2,4 GHz)", "802.11n (802.11a-kompatibel)" oder "Nur 802.11n (5 GHz)" ein, abhängig von Ihrer Basisstation und den Client-Computern, die zu Ihrem Netzwerk gehören werden.

- Legen Sie die Sicherheitsstufe für das drahtlose Netzwerk mithilfe von WEP oder WPA fest. Ausschlaggebend ist hierbei, welche Basisstation Sie konfigurieren und welche Leistungsmerkmale die Client-Computer aufweisen, die auf das Netzwerk zugreifen werden. WPA/WPA2 Personal ist die empfohlene Sicherheitsstufe.

- Klicken Sie auf "Optionen für drahtloses Netzwerk", um weitere Optionen wie Multicast-Rate und Sendeleistung festzulegen.

Klicken Sie auf die folgenden Links, um Näheres über das Konfigurieren dieser Optionen zu erfahren.

### Verwandte Themen

AirPort-Datensicherheit

Multicast-Rate