Początek
Indeks

# Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule podłączone są do routera z NAT i DHCP

Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule podłączone są do routera lub innego urządzenia sieciowego, udostępniającego pojedyncze połączenie z Internetem wielu komputerom w sieci za pomocą NAT (Network Address Translation), a prywatne adresy IP przypisywane są komputerom klienckim przez to urządzenie za pomocą DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), trzeba wyłączyć NAT i DHCP w stacji bazowej lub Time Capsule.

W większości sieci potrzebne jest tylko jedno urządzenie, korzystające z NAT i DHCP do przyznawania obsługi adresów IP.

## Jak wyłączyć NAT i DHCP?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, a następnie kliknij w „Połączenie z Internetem”.

4. Wybierz „Wyłączone (tryb pomostu)” z menu „Udostępnianie połączenia”.

Gdy funkcje NAT i DHCP w urządzeniu bezprzewodowym są wyłączone, urządzenie to działa jak prosty pomost pomiędzy przewodowymi i bezprzewodowymi komputerami w sieci.

### Podobne tematy

DHCP