Início
Índice

# Como configurar as opções de DHCP para a sua estação base ou Time Capsule

Se você configurou a sua estação base ou o Time Capsule para usar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para fornecer endereços IP a computadores e dispositivos na sua rede sem fio, é possível escolher o intervalo de endereços IP que um dispositivo utiliza, determinar a quantidade de tempo que um computador terá um endereço IP válido, inserir uma mensagem de boas-vindas e reservar endereços IP específicos para atribuir a computadores específicos que se conectem à rede.

Abra o Utilitário AirPort (localizado na pasta Utilitários da pasta Aplicativos ou em um computador usando Mac OS, e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, em um computador usando Windows), selecione seu dispositivo na lista e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em DHCP.

## Você pode configurar as seguintes opções de DHCP:

- Escolher um intervalo de endereços IP no menu local Intervalos DHCP. Escolher 10.0, 192.168 ou 172.16 e, em seguida, inserir um endereço de início e um de término nos campos Endereço DHCP de Início e Endereço DHCP de Término, dependendo de quais endereços você deseja que a estação base forneça.

- Digite um número do campo Concessão de DHCP e, em seguida, escolha os minutos, horas ou dias no menu local.

- Digite uma mensagem de boas-vindas no campo Mensagem de DHCP. Esta mensagem é exibida quando um computador conecta-se à rede.

- Para fornecer endereços IP específicos a computadores específicos na sua rede sem fio, clique em Adicionar (+) abaixo da lista Reservas de DHCP e siga as instruções na tela para denominar a reserva. Reserve o endereço através do endereço MAC ou do ID de cliente DHCP. Se escolher o endereço MAC, clique em Continuar e insira o endereço MAC e o endereço IP específicos.

Se a sua rede está configurada para usar um servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) na rede, você pode inserir o endereço do servidor no campo Servidor LDAP e os computadores da sua rede terão acesso a ele.

### Temas relacionados

DHCP