主页
索引

# 控制音频流和视频流的质量

如果 AirPort 网络中的某些音频流和视频流服务器或其他应用程序具备多址广播功能，您就可以通过设置多址广播速率来控制传输的质量。

## 若要设定多址广播速率：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“无线”。

4. 点按“无线网络选项”，然后从“多址广播速率”弹出式菜单中选取一个速率。

如果多址广播速率设得太高，则只有在网络覆盖范围内、且能够达到已设定的速率的客户端才可以收到传输的信息。

您可以将多址广播速率设置为 1 兆位/秒 (Mbps)，使网络的覆盖范围拓宽到默认的范围以外。