Hjem
Indeks

# Konfigurere ekstern utskrift

Hvis basestasjonen eller Time Capsule-enheten er koblet til et Ethernet-nettverk, og du har koblet en kompatibel USB-skriver til enheten, kan klienter på Ethernet-nettverket skrive ut på denne skriveren. Dette kalles «ekstern utskrift».

## Slik slår du på ekstern utskrift:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på Skrivere i verktøylinjen, og forsikre deg om at skriveren er i listen.

Marker «Del skrivere via WAN» for å dele skriveren via WAN-porten på den trådløse enheten. Du kan også dele skriveren over Internett ved hjelp av Bonjour.

### Beslektede emner

skrive ut

Bonjour