Startpagina
Index

# De kwaliteit van audio- en videostreaming regelen

Als in het AirPort-netwerk bepaalde audio- en videostreamingservers of andere programma's met multicastmogelijkheden voorkomen, kunt u de verzendkwaliteit regelen door de multicastsnelheid in te stellen.

## De multicastsnelheid instellen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'AirPort' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Draadloos'.

4. Klik op 'Opties draadloos netwerk' en selecteer vervolgens een snelheid uit het venstermenu 'Multicastsnelheid'.

Als u de multicastsnelheid op een hoge waarde instelt, kan er uitsluitend materiaal worden verstuurd naar clientcomputers in het netwerk die zich binnen uw bereik bevinden en die het materiaal kunnen ontvangen op de snelheid die u hebt ingesteld.

Als u de multicastsnelheid instelt op 1 megabit per seconde (Mbps), kunt u het bereik van het netwerk uitbreiden.