ホーム
索引

# AirMac ネットワークを設定する

「ワイヤレス」パネルを使って、ワイヤレスネットワークのオプションを設定します。

## 次のワイヤレスオプションがあります：

- ワイヤレスモードを設定して、新しいワイヤレスネットワークを作成するか、ワイヤレスネットワークを拡張します。

- ネットワークに名前を付けます。この名前は、Mac OS X を使用するコンピュータの場合はメニューバーにある AirMac の状況メニューに表示され、Windows コンピュータの場合はタスクバーにあるワイヤレスネットワークのアイコンの上に表示されます。

- 無線モードを設定します。ワイヤレスネットワークの周波数のうち、ネットワークに接続するコンピュータと最も互換性の高い周波数を選択します。

- 802.11b または 802.11g を使用するコンピュータがネットワークに接続する場合は、「無線モード」ポップアップメニューから「802.11n（802.11b/g 互換）」を選択します。

- 802.11a を使用するコンピュータがネットワークに接続する場合は、「802.11n（802.11a 互換）」を選択します。

- 802.11n を使用するコンピュータのみがネットワークに接続する場合は、「無線モード」ポップアップメニューから「802.11n のみ（2.4GHz）」または「802.11n のみ（5 GHz）」のどちらかを選択します。

- ネットワークのチャンネルを選択します。ほとんどの場合、「自動」設定を使用するのが最も効率的ですが、特定のチャンネルをネットワークに選択することもできます。5 GHz（ギガヘルツ）周波数帯域で 802.11n のみを使用する場合は、チャンネルを手動で設定することはできません。

- ネットワークをパスワードで保護します。設定しているベースステーション、およびネットワークに接続するワイヤレス・クライアント・コンピュータの機能に応じて、WEP（Wired Equivalent Privacy）、WPA（Wi-Fi Protected Access）パーソナル、WPA2 パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズ、または WEP（Transitional Security Network）を選択します。

- その他のワイヤレスオプションを設定します。マルチキャストレート、送信出力、または地域を設定したり、非公開ネットワークを作成したり、電波干渉の制御を使用したりする場合は、「ワイヤレス・ネットワーク・オプション」をクリックします。ベースステーションが対応していて、「802.11n のみ（5 GHz）」無線モードを使用する場合は、ワイドチャンネルを使用することを選択できます。ワイドチャンネルを使用すると、ネットワークのデータスループットが向上します。

### 関連トピック

AirMac のセキュリティ

AirMac ネットワークを設定する