Startpagina
Index

# Draadloze opties voor uw netwerk instellen

Met het paneel 'Draadloos' van AirPort-configuratieprogramma kunt u de draadloze instellingen van uw netwerk beheren.

Om naar het paneel 'Draadloos' te gaan, opent u AirPort-configuratieprogramma, selecteert u uw basisstation, of uw Time Capsule als u die hebt, en kiest u vervolgens 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord voor het apparaat in. Klik op 'AirPort' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Draadloos'.

Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

## Stel een of meer van de volgende draadloze opties in:

- Stel de netwerkmodus in om een draadloos netwerk aan te maken, deel te nemen aan een WDS-netwerk (Wireless Distribution System) of, als het apparaat deze mogelijkheid ondersteunt en u van plan bent om andere 802.11n-apparaten in het netwerk te gebruiken, een draadloos netwerk uit te breiden.

- Geef het draadloze netwerk een naam.

- Stel de radiomodus in op '802.11n (802.11b/g-compatibel)', 'Alleen 802.11n (2,4 GHz)', '802.11n (802.11a-compatibel)' of 'Alleen 802.11n (5 GHz)', afhankelijk van het basisstation en de clientcomputers die verbinding maken met het netwerk.

- Stel het beveiligingsniveau voor het draadloze netwerk in op WEP of WPA, afhankelijk van het basisstation dat u configureert en de mogelijkheden van de clientcomputers die verbinding met het netwerk maken. 'WPA/WPA2 - persoonlijk' is het aanbevolen beveiligingsniveau.

- Als u aanvullende opties wilt instellen, zoals de multicastsnelheid en de zendersterkte, klikt u op 'Opties draadloos netwerk'.

Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over het instellen van deze opties.

### Verwante onderwerpen

AirPort-beveiliging

multicastsnelheid