Accueil
Index

# Configuration des options du modem commuté

Si votre borne d’accès est dotée d’un modem, utilisez la sous-fenêtre Modem des réglages Internet pour configurer des fonctionnalités spécifiques du modem et de la connexion commutée.

## Vous pouvez régler les options du modem suivantes :

- Choisir la durée d’inactivité du modem avant de se déconnecter.

- Définir le code de pays pour votre modem.

- Choisir entre les protocoles de modem v.90 ou v.34. La norme v.34 vous permet éventuellement de résoudre des problèmes rencontrés avec le standard v.90.

- Choisir la numérotation par tonalité ou impulsions, en fonction de votre service téléphonique.

- Sélectionner Appel automatique pour que le modem appelle votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) lorsque vous ouvrez un navigateur web ou envoyez un courrier électronique.