Início
Índice remissivo

# Como partilhar uma ligação à Internet com vários computadores

Uma estação-base AirPort ou um Time Capsule pode partilhar uma ligação à Internet única entre vários computadores. A estação-base ou Time Capsule pode fornecer endereços IP e encaminhar informação da Internet para computadores na rede AirPort usando os protocolos DHCP e NAT.

## Para activar o DHCP e NAT:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o periférico que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "Internet" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligação à Internet".

4. Seleccione "Partilhar um endereço IP público" no menu instantâneo "Partilha de ligação".

5. Clique em "DHCP" e seleccione um intervalo de endereços no menu instantâneo "Intervalo DHCP". Por predefinição, o dispositivo usa a gama de endereços de 10.0.1.2 a 10.0.1.200.

É também possível definir outras opções de DHCP, tais como durante quanto tempo é que um computador-cliente recebe um endereço IP válido, reservar endereços IP específicos para computadores-cliente específicos, entre outras.

Para mais informações sobre como usar o DHCP na sua rede, clique na ligação seguinte.

### Tópicos relacionados

DHCP

NAT (“Network Address Translation”, tradução de endereços de rede)