主页
索引

# 指示灯闪烁的含义？

以下表格描述了 AirPort Extreme 802.11n 基站、Time Capsule 和 AirPort Express 的状态指示灯的行为。AirPort Express 状态指示灯不呈蓝色闪烁。

AirPort 指示灯
状态/说明

熄灭

设备未接电。

呈绿色闪烁

设备正在启动。

如果您从“状态指示灯”弹出式菜单（在“AirPort 实用工具”的 AirPort 设置的“基站”面板上）中选取“活动时闪烁”，状态指示灯可能会呈绿色闪烁，以表示正常活动。

呈绿色亮起

设备已开启并正常工作。 如果您从“状态指示灯”弹出式菜单（在“AirPort 实用工具”的 AirPort 设置的“基站”面板上）中选取“活动时闪烁”，状态指示灯可能会呈绿色闪烁，以表示正常活动。

呈琥珀色闪烁

设备正在报告问题。请参阅以下内容。

呈琥珀色亮起

设备正在完成它的启动序列。

呈琥珀色和绿色闪烁

启动时可能有问题。设备将重新启动并再试一次。

呈蓝色亮起

设备已准备好允许无线客户端加入网络。

有关指示灯呈琥珀色闪烁的原因的信息，请打开“AirPort 实用工具”，选择设备，然后从“基站”菜单中选取“手动设置”。如有必要，请输入密码，然后点按“基站状态”以显示有关指示灯闪烁的信息。