Hjem
Indeks

# Angi hvor lenge en maskin skal ha en gyldig IP-adresse

Hvis du vil bestemme hvor lenge en IP-adresse skal være gyldig for en maskin i AirPort-nettverket, stiller du inn DHCP-leietiden.

## Slik angir du DHCP-leietiden:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på Internett i verktøylinjen og forsikre deg om at «Del en offentlig IP-adresse» eller «Distribuer en serie IP-adresser» er valgt fra Forbindelsesdeling-lokalmenyen, og klikk deretter på DHCP.

4. Skriv inn et nummer i feltet DHCP-leie, og angi deretter minutter, timer eller dager fra lokalmenyen.

Hvis du bruker korte leietider, kan DHCP dynamisk omkonfigurere nettverk hvor det er flere datamaskiner enn tilgjengelige IP-adresser.

Hvis du har tatt i bruk DHCP-reservasjoner, vil ikke maskinene på listen få ny DHCP-adresse når DHCP-leietiden utløper.

### Beslektede emner

DHCP