Accueil
Index

# Protection de votre réseau sans fil avec WPA2

Utilitaire AirPort prend en charge deux modes WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) : le mode Entreprise, qui utilise un serveur RADIUS pour l’authentification des utilisateurs, et le mode Personnel, qui n’a pas recours à un serveur RADIUS.

Le mode Entreprise convient à un plus grand réseau dont la configuration et la gestion sont probablement effectuées par un informaticien. Pour installer un réseau WPA Entreprise, il faut tout d’abord configurer une connexion 802.1x. La connexion 802.1X requiert un protocole d’authentification tel que TTLS, LEAP ou PEAP. Un serveur d’authentification est également nécessaire pour la gestion des références et des certificats des utilisateurs du réseau.

Pour obtenir des informations et instructions sur la configuration d’un réseau WPA Entreprise, cliquez sur le lien ci-dessous.

Configuration d’un réseau WPA2 Entreprise

Le mode Personnel convient au réseau installé chez le particulier ou dans des petits bureaux dont les réglages et la gestion peuvent être effectués par la plupart des utilisateurs. Le mode Personnel ne requiert pas de serveur d’authentification séparé. Les utilisateurs du réseau n’ont normalement pas besoin d’entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour se connecter au réseau.

## Pour configurer un réseau WPA2 Personnel :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

4. Choisissez WPA/WPA2 Personnel dans le menu local Sécurité sans fil si vous souhaitez que des ordinateurs compatibles avec WPA et WPA2 accèdent à votre réseau. Choisissez WPA2 Personnel pour que seuls des ordinateurs compatibles avec WPA2 accèdent à votre réseau.

5. Tapez un mot de passe ASCII comprenant entre 8 et 63 caractères ASCII.