首頁
索引

# 與多台電腦共享 Internet 連線

“AirPort 基地台”或 Time Capsule 可以讓多部電腦共享單一 Internet 連線。基地台或 Time Capsule 會透過“動態主機配置協定”（DHCP）和“網路位址轉譯”（NAT）的技術提供 IP 位址，並正確地將 Internet 的資訊傳送至 AirPort 網路上的電腦。

## 若要啟用 NAT 和 DHCP：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 Internet，然後按一下“Internet 連線”。

4. 從“連線共享”彈出式選單裡選擇“共享一個公用 IP 位址”。

5. 按一下 DHCP，從“DHCP 範圍”彈出式選單中選擇位址範圍。依照預設，設備使用的位址範圍是 10.0.1.2 至 10.0.1.200。

您也可以設定其他 DHCP 選項，例如用戶端電腦接收有效 IP 位址的時間、為指定用戶端電腦保留指定 IP 位址等。

若需關於在網路上使用 DHCP 的更多資訊，請按一下下方的連結。

### 相關主題

DHCP

網路位址轉譯（NAT）