홈
인덱스

# 암호로 무선 네트워크 보호하기

무선 네트워크 상의 통신을 보호하려면, AirPort 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에서 데이터 암호화를 켜십시오. 여러분의 무선 네트워크에 접속하는 사용자들은 암호, 또는 사용자 이름과 암호를 입력할 것을 요청 받습니다.

설정하는 장비와 여러분의 네트워크에 접속하는 클라이언트 컴퓨터의 성능에 따라, 네트워크 보호에 선택할 수 있는 암호 유형은 다릅니다.

WEP: 베이스 스테이션에서 지원한다면, 이 옵션을 선택하고 암호를 입력하여 WEP(Wired Equivalent Privacy) 암호로 네트워크를 보호하십시오. 일부 AirPort Extreme 베이스 스테이션 및 AirPort Express 베이스 스테이션은 40비트 및 128비트 암호화를 지원합니다. 최대의 호환성을 위해 무선 보안 팝업 메뉴에서 “40비트 WEP”를 선택하거나, 강화된 WEP 보안을 제공하는 “128비트 WEP”를 선택하십시오.

128비트 암호화를 선택하면, 128비트 암호화가 가능한 무선 네트워크 카드가 장착된 컴퓨터만 네트워크에 접속할 수 있게 됩니다. 40비트 암호화를 선택했다면, 40비트 및 128비트 암호화가 가능한 무선 네트워크 카드가 장착된 컴퓨터가 무선 네트워크에 접속할 수 있지만, 40비트 암호화로만 접속합니다.

개인용 WPA/WPA2: WPA(Wi-Fi Protected Access)로 네트워크를 보호하려면 이 옵션을 선택하십시오. 암호를 선택하고 8에서 63자 사이의 ASCII 문자로 구성된 암호를 입력하거나 미리 공유된 키를 선택하고 정확히 64자의 16진수 문자로 구성된 암호를 입력하십시오. WPA 또는 WPA2를 사용하는 무선 클라이언트 컴퓨터에서 이 네트워크에 접속할 수 있습니다.

개인용 WPA2: WPA2를 사용하는 클라이언트 컴퓨터만 해당 네트워크에 접속한다면 이 옵션을 선택하여 네트워크를 Wi-Fi Protected Acess로 보호하십시오.

기업용 WPA/WPA2: RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 서버와 같은 인증 서버가 포함된 네트워크를 설정한다면 이 옵션을 선택하십시오. 주요 서버 및 보조 서버에 대한 IP 주소 및 포트 번호를 입력한 다음, 서버 암호인 "공유 보안"을 입력하십시오. WPA 및 WPA2를 사용하는 무선 클라이언트 컴퓨터가 여러분의 네트워크에 접속한다면 이 옵션을 사용하십시오.

기업용 WPA2: 인증 서버가 포함된 네트워크를 설정하고 WPA2를 사용하는 클라이언트 컴퓨터만 해당 네트워크에 접속한다면 이 옵션을 선택하십시오.

WEP(Transitional Security Network): WEP 호환 및 WPA/WPA2 호환 컴퓨터가 해당 네트워크에 접속한다면 이 옵션을 선택하십시오. 정확히 13자의 암호를 사용하십시오.

## 암호로 무선 네트워크를 보호하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 무선 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

4. 무선 보안 팝업 메뉴에서 암호 체계를 선택하십시오.

5. 이 무선 네트워크에 접속하기 위해 모든 사용자가 필요로 할 암호를 입력하십시오.

무선 보안 팝업 메뉴에서 없음을 선택하였다면, 해당 네트워크 범위 내에 있는 모든 사용자가 무선 네트워크에 접속할 수 있습니다.

개인용 WPA 및 기업용 WPA에 관한 자세한 정보를 보려면, 아래의 링크를 클릭하십시오.

### 관련 주제

AirPort 보안

WPA(Wi-Fi Protected Access)