Startpagina
Index

# DHCP-opties voor uw basisstation of Time Capsule instellen

Als u voor het basisstation of de Time Capsule hebt ingesteld dat IP-adressen op basis van DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) worden toegekend aan computers en apparaten in uw draadloze netwerk, kunt u de reeks IP-adressen kiezen die door het apparaat wordt gebruikt, de geldigheidsduur van toegewezen IP-adressen instellen, een welkomstbericht opgeven en specifieke IP-adressen reserveren voor toewijzing aan specifieke computers die verbinding maken met uw netwerk.

Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met een Mac werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'. Selecteer uw apparaat in de lijst en klik op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'DHCP'.

## U kunt de volgende DHCP-opties instellen:

- Kies een bereik van IP-adressen uit het venstermenu 'DHCP-bereik'. Kies '10.0', '192.168' of '172.16' en typ vervolgens een begin- en eindadres in de velden 'DHCP-beginadres' en 'DHCP-eindadres', afhankelijk van welke adressen u wilt toekennen aan het basisstation.

- Typ een waarde in het veld 'DHCP-lease' en kies vervolgens 'minuten', 'uur' of 'dagen' uit het venstermenu.

- Typ een welkomstbericht in het veld 'DHCP-bericht'. Dit bericht wordt weergegeven als een computer verbinding maakt met uw netwerk.

- U kunt specifieke IP-adressen toekennen aan specifieke computers in uw draadloze netwerk door op de knop met het plusteken (+) onder de lijst DHCP-reserveringen te klikken. Vervolgens volgt u de aanwijzingen op het scherm voor het toekennen van een naam aan de reservering. Reserveer het adres op basis van het MAC-adres of de DHCP-client-ID. Als u voor het MAC-adres kiest, klikt u op 'Ga door' en voert u het MAC-adres en het specifieke IP-adres in.

Als uw netwerk is geconfigureerd voor gebruik van een LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol), kunt u het adres van de server invoeren in het veld 'LDAP-server' om computers in uw netwerk toegang tot deze server te geven.

### Verwante onderwerpen

DHCP